**拟购就诊卡项目初步参数**

**论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、相关归口科室在发布本征集意见表时原则上应以**扫描件形式挂网**，潜在报名供应商依次：一是下载打印，二是手写建议修改指标和本产品相对应的真实指标【标注是否为独家】，三是每页加盖公章并以扫描件形式在规定时间内发至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科■、总务科□及其他□ 】：[49275253@qq.com](mailto:49275253@qq.com)(两个邮箱都需要发送)。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | | | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **参数设置** |
| 1 | 就诊卡（预采购十万张） | 1、磁卡符合ISO7810标准，严格按照ISO9001标准及金融卡和银联卡的检验标准生产；  2、磁条材质：优质磁条，高磁力条≥2750oe；具有3个磁道以记录有关信息数据  3、卡片质料：采用PVC材料 ，需双面打印、双面覆膜，具有防油、防水、抗折压、色彩保存时间久、不褪色等；  4、卡规格尺寸应符合国标标准尺寸（85.5mm\*54mm\*0.76mm）；  5、粘连和并块：在规定的时间及环境下，5张样卡堆积在一起，应不呈现有害影响，并且易于用手分开；  6、 静磁场：暴露在标准规定的静磁场中，卡应具有可测试的功能；  7、磁卡使用奉命次数≥20000次；  8、贴合性须紧密：不能产生圆角开口及透明表层剥落；  9、卡片边绝缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过平面0.08mm,不影响卡表面接触读写器；  10、卡片弯曲度: 裁制完成之卡必须平直,其曲度、垂直间隙必须在1.27mm以下。 凸字后其曲度垂直间隙必须在2.03mm以下，叠合层不得剥离或脱落；  11、 正背面印刷按用户指定的图样和文字；  12、 卡号内容根据客户要求自行定义；  13、磁条轨道写磁由客户自行定义；  14、配合医院系统，可加印条形码及二维码，方便医院使用；  15、产品采用统一包装纸箱包装,包装坚韧、牢固、可靠,保证在整个运输过程中不会发生散。产品采用统一包装,内分小盒,每小盒单独塑封,包装箱外粘贴出货清单，标明箱内装卡的序号、名称、数量。 |  |  |  |
| 2 | 其他 | 供货生产日期一个月内,送货上门。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |