**电热恒温培养箱定稿版参数**

1. 微电脑智能控温仪，LED显示设定温度和箱内温度，具有因停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能，具有超温、传感器故障、漏电、过流保护、声光报警功能，具有定时功能。
2. 外门带有观察窗或双层门结构，内胆采用镜面不锈钢，四角圆弧易清洁。
3. 品牌循环风机和加热管组成的热风循环系统，使箱内温度均匀。
4. 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）；
5. 升级型多段液晶彩色显示智能控温仪除以上功能外，多种参数一屏显示，菜单式操作界面。多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程。可以进行温度梯度控制，可预设自动开机、待机、关机等功能（选配）；
6. 紫外杀菌系统，可定期对箱体内进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细菌培养期间的污染（选配）；
7. 可配RS-485接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化情况（选配）。
8. 容 积：270L
9. 定时范围：1-9999min
10. 电源电压：～220V 50Hz
11. 控温范围：RT+5~65℃
12. 温度波动度：±0.5℃
13. 温度均匀度：±1℃（37℃）
14. 温度分辨率：0.1
15. 消耗功率：≤600W
16. 工作尺寸：600×600×750
17. 外形尺寸：720×690×1020
18. 载物托架（块）（标配）：2
19. 备 注：A：不锈钢内胆“1”带外观察窗
20. 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。
21. 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。