高清拼接多点触摸屏项目参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：                                                      
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：                       
备注：
1.按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息管理部、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；
2.响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3.院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和需定期更换零部件的报价清单（须同步提供近2年内至少3家二级及医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】）进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和需定期更换零部件。
4.杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含需定期更换零部件，需定期更换零部件报价清单如下.二是将需定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及需定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。
5.拟设置为★项参数（★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】）要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监总局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。
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	55寸液晶拼接显示单元（六块）
	55寸液晶拼接显示单元公共技术参数
1.面板要求：采用55英寸原厂原装A规液晶面板，物理拼缝≤0.88mm。液晶拼接模组和整机单元需为同一品牌，确保系统兼容性与稳定性。
2.物理分辨率≥1920×1080，支持4K信号解码显示。
3.亮度≥500cd/m²，对比度≥1400:1（典型值）。
4.可视角度≥178°（水平和垂直），响应时间≤8ms。
5.色彩显示≥16.7M，图像清晰，无色偏。
6.采用工业级金属结构设计，整机一体化，内部无飞线。外壳表面涂层均匀，无起泡、腐蚀、划痕等缺陷。支持壁挂、机架等多种安装方式，具备前后、左右、上下六向微调功能，便于拼接平整度调整。
7.支持7×24小时连续运行。平均无故障运行时间（MTBF）≥60,000小时。具备防图像残留功能，长时间显示静态图像后能自动恢复。
8.屏幕显示区域无明显坏点，坏点数量符合国家相关液晶显示屏验收标准（通常要求A规屏坏点数极少或无）。
9.产品需符合GB/T 2423系列标准中的高低温、恒定湿热等环境测试要求，确保在不同环境下稳定运行。
10.设备运行安静，符合环保要求，工作噪声低，不影响办公环境（符合行业通用静音标准）。
11.具备抗干扰能力，在常规光照环境下画面清晰可见。电气安全符合GB 4943.1或同类国家标准，具备抗电强度测试合格证明。
必须通过国家强制性产品认证（3C认证）。
12.支持自动识别视频制式（PAL/NTSC）。
具备RS232环路控制接口，支持红外遥控操作，方便用户进行菜单设置和系统管理。
	


	
	
	

	拼接处理器（一台）
	1.架构与传输： 采用分布式或集中式处理架构，支持通过标准网线（CAT5e/CAT6）进行信号传输与拼接处理，单链路传输距离不小于100米（配合光纤传输设备）。
2.输入接口： 支持多路信号输入，包括但不限于HDMI、DVI、DP等数字信号接口。
3.输出接口： 具备多路HDMI输出接口，单路输出分辨率支持1920x1080@60Hz，并支持EDID管理。输出端口应具备一定的信号驱动能力，确保短距离传输的稳定性。
4.拼接功能： 支持任意M×N大屏拼接组合，可实现整屏、分屏、跨屏、漫游、叠加等多种显示模式。图像在拼接显示时，应保证点对点显示，无拉伸、无变形。
5.最大分辨率： 拼接墙总分辨率可根据输出端口数量灵活配置，最高支持达到4K及以上超高分辨率显示。
6.图像处理： 内置高性能图像处理引擎，支持色彩空间转换、图像缩放、帧率转换等处理，确保图像清晰、流畅、无色差。
7.同步性能： 具备良好的帧同步性能，确保动态视频在多块屏幕上播放时，画面同步、无撕裂、无延迟感。
8.图像优化： 支持3D梳状滤波、动态降噪、去隔行等图像优化技术，有效提升低质量信号源的显示效果。
9.控制方式： 支持通过PC端管理软件进行可视化配置与控制，操作界面友好，可便捷地设置拼接模式、信号源切换、预案保存与调用等功能。
	
	
	
	

	线材辅材及安装服务费
	一、此项目包含以下线材及辅材，不再另行计费
1.定制红外多点触摸框（1块），触摸灵敏度高，钢化玻璃；
2.支架（6个）：全工业设计，组合式结构，可对照图纸装配，方便快捷，易于安装与拆卸；液晶拼接专用支架，采用加厚五金固件加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电。<可定制〉
3.信号线（7套）：高清信号线、整套设备所需电源线、网络控制线、排插等（高品质信号线，信号传输稳定及图像色彩高保真，有效隔绝电磁、射频等干扰）。（5米标配）
二、中标方免费负责设备安装、调试、系统集成、验收、培训，提供 7×12 小时技术支持，故障响应时间≤2 小时。所有设备必须为原厂全新正品，严禁翻新、返修、贴牌产品；
设备到货时提供产品合格证、检测报告、3C 认证，整个项目免费质保3年，质保期内免费维修、免费更换备件；
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