[bookmark: _GoBack]六安市中医院算力提升及存储扩容服务项目
建设方案及初步参数收集公告

各潜在供应商：
为推进智慧中医院及电子病历五级建设工作，随着新增业务系统逐步上线，临床业务数据持续增长，我院对计算、存储及网络资源的需求大幅提升，现有硬件资源已趋于饱和，难以支撑现有系统稳定运行，无法满足业务扩容需求，存在明显的性能瓶颈与安全隐患。为保障建设目标顺利推进落实，我院拟采购六安市中医院算力提升及存储扩容服务。
现状及需求：
（1）服务器与存储扩容配套服务：配备两台高性能服务器，单台内存≥256GB，CPU≥48C，存储≥2块960GB 10K SAS硬盘，要求适配现有EMC双活网关及存储。对现有EMC双活存储进行加盘扩容，通过raid冗余配置，单台存储新增≥6块800GB SSD，确保满足未来3～5年HIS系统数据库文件存储需求。
（2）超融合集群配套服务：配备节点数量≥3 台，CPU采用≥6颗海光C86处理器，单颗CPU≥28核，主频≥2.6GHz，集群整体可用物理内存总量≥1.5TB，集群裸有效存储容量≥100TB（其中需配备一定数量SSD，可用固态存储空间≥12TB），满足多业务虚拟机、数据库、影像系统并发运行的需求，支撑未来3年业务系统建设和数据增长。
（3）PACS存储扩容配套服务：配备1台国产集中式存储，采用 SSD+HDD 混合分层架构，通过存储内置自动分层功能实现冷热数据的智能调度，提供高IOPS及低延迟。PACS存储在线层配置 NVMe SSD 硬盘，可用容量≥20TB，承载近6～1年的高频访问的热影像数据，可支撑数百并发影像调阅，实现影像毫秒级加载，满足门诊、查房、会诊等高峰场景的性能需求；近层配置大容量企业级 SAS HDD 硬盘，可用容量≥80TB，承载 1～3年的中低频访问温冷影像数据，满足中期数据存放的容量需求。缓存配置：配置双控制器、≥256GB 一级缓存，存储双控可扩展至≥2TB 缓存，保障高低频读写场景的性能稳定性。本次新增集中式存储必须支持异构现网EMC存储，充分利旧院内现网EMC存储（150TB），现网EMC存储存放2020—2023年影像数据，实现硬件资源统一池化、统一运维管理。    
（4）云存储配套服务：在满足三级等保的前提下，通过租赁云存储对象空间及配套软件，将2020年之前影像资源部署到云上对象存储或文件存储约60TB。
（5）服务器及存储维保服务：配备一定数量硬盘、内存条、电源等备件，为院内现有两台全闪服务器、一台存储双活网关和两台双活存储设备提供3年硬件维保服务，以应对突发硬件故障。
（6）数据迁移配套服务：涉及HIS服务器和PACS存储的部署，云存储的数据迁移需要配备专业数据迁移工具软件，支持断点续传、数据校验和一键回滚，确保数据迁移稳定可靠。
注意事项：
请各潜在供应商于2026年10月16日上午10:00前，根据院方提供的硬件资源现状及需求填写初步参数收集表（建议各潜在供应商实地调研），并提交电子版项目建设方案，将上述材料发送至信息管理部邮箱laszyyxxk@163.com，文件命名规则为：项目名称+供应商名称+联系电话，同时须附加盖公章的报价表。
联系人及联系电话：罗老师/徐老师     0564-3318321

  信息管理部
2026年10月8日
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附件1：初步参数征集
	项目名称
	序号
	服务类别
	详细参数（需提供服务配套硬件设备品牌型号及相关参数）
	需求响应情况
（满足/优于）
	单价（元/年）

	六安市中医院算力提升及存储扩容服务项目
	1
	服务器与存储扩容配套服务
	
	
	

	
	2
	超融合集群配套服务
	
	
	

	
	3
	PACS存储扩容配套服务
	
	
	

	
	4
	云存储配套服务
	
	
	

	
	5
	数据迁移服务
	
	
	

	
	6
	服务器及存储维保服务
	
	
	

	总价（元）
	




