

六安市中医院竞争性磋商文件
竞争性磋商文件


（服务类）



项目名称：六安市中医院能源审计评估配电房电力设备预防性试验服务项目
项目编号：LASZYY-WLGLB2026069LARX-20260907
采 购 人：六安市中医院
采购代理机构：六安市瑞新项目管理有限公司
采购时间：2026年109月 




目  录
竞争性磋商公告	3
一、供应商须知	6
（一）须知前附表	6
（二）供应商资格	10
（三）供应商必须提交的响应文件内容	10
（四）响应文件的提交	10
（五）磋商程序	11
（六）评审及异常情况处理	11
（七）报价响应及答疑	12
（八）合同的签订	12
（九）澄清及变更	13
（十）验收	14
（十一）质疑	14
二、采购合同	16
三、采购需求	26
四、评审方法和标准	27
五、响应文件格式	30
附件一 报价单	32
附件二 供应商基本信息	33
附件三 供应商资格声明书	39
附件四 磋商授权书	33
附件五 磋商响应函	35
附件六 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函	36
附件七 响应情况表	36
附件八 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料	39
[bookmark: _Toc363199264][bookmark: _Toc216158623]

[bookmark: _Toc26316][bookmark: _Toc30186]六安市中医院能源审计评估配电房电力设备预防性试验服务项目竞争性磋商公告
[bookmark: _GoBack]项目概况：六安市中医院能源审计评估配电房电力设备预防性试验服务项目（项目编号：LASZYY-WLGLB2026069LARX-20260907）的潜在供应商登录六安市中医院官网应在新点电子交易平台（https：//www.etrading.cn/）获取采购文件，并于   2026 年  10  月  28  日  15  点  00  分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc13970][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc9864][bookmark: _Toc9226][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc17811][bookmark: _Toc31720]一、项目基本情况
1、项目编号：LASZYY-WLGLB2026069LARX-20260907
2、项目名称：六安市中医院能源审计评估配电房电力设备预防性试验服务项目
3、项目类型：服务类
4、采购方式：竞争性磋商 
5、预算金额： 711 万元
6、最高限价： 711 万元
7、采购需求：主要内容为对院本部1、2、3号楼配电房、制剂中心配电房、马店分院配电房的高低压电气设备进行预防性试验检测，具体详见附后本项目采购需求。
8、合同履行期限：一年，服务期满前经采购人考核合格的可续签下一年合同，每次续签一年，最多续签两次，考核不合格不再续签。在当年次服务期内，采购人根据实际需要来决定是否由供应商进行当年次配电房电力设备预防性试验服务，若不进行则不产生服务费用。
9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc24573][bookmark: _Toc15900][bookmark: _Toc31029][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc8072][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc12836][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]二、申请人的资格要求
（一）供应商参加本次采购应当具备下列条件；
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）本项目的特定资格要求：无
1、供应商须具备“有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类和承试类均满足五级及以上”或“具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类和承试类均满足三级（10千伏以下）及以上”，响应文件中须提供相关证书影印件加盖公章。
2、具有行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3、已完成至少1个类似项目（类似项目是指：高低压变配电设备预防性试验相关项目），需提供合同协议书及检测报告。
4、团队要求至少5人（项目负责人1人，试验检测人员至少有4人）。项目负责人须具有电气类或机电类工程师中级及以上职称且具有高压电工证或电气试验操作证。每个试验检测人员具有高压电工证或电气试验作业证或电力电缆作业证或继电保护作业证，试验检测人员中至少有1人具有高压电工证，至少有1人具有电气试验作业证、至少有1人具有电力电缆作业证、至少有1人具有继电保护作业证。提供人员证书复印件证明材并加盖公章。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc12711][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc32583][bookmark: _Toc26634][bookmark: _Toc575][bookmark: _Toc32392]三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起至开标时间前
2、地点：六安市中医院官网
新点电子交易平台（https：//www.etrading.cn/），下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子采购文件。
3、方式：网上下载
①下载者须前往新点电子交易平台（https：//www.etrading.cn/）免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的项目。下载者操作手册（https：//www.etrading.cn/bszn/notice.html）。
②下载者需要发票的，需在报名时，在平台提交“发票信息”附件。平台下载费发票由新点电子交易平台出具。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换，由于供应商未在平台中提交开票信息所造成的开票延误，代理机构或平台公司不承担相关责任。
③平台咨询电话：4009286550-2，服务时间为工作日上午8时30分至12时00分，下午1时30分至5时30分。
④有意向参与本项目的供应商，应在采购截止时间前自行在新点电子交易平台系统下载磋商文件、补充公告和澄清文件等资料，否则，采购单位不予接收供应商的响应文件。
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc7401][bookmark: _Toc1026][bookmark: _Toc26077][bookmark: _Toc30719]四、响应文件提交
1、截止时间： 2026 年 10 月 28 日 15 点 00 分（北京时间）    年    月    日    点    分（北京时间）
2、地    点：六安市金安区皖西路健康苑小区10幢203商铺人民路76号1号楼5楼物流管理部
3、响应文件提交方式：现场递交纸质标书。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc30891][bookmark: _Toc11900][bookmark: _Toc18791][bookmark: _Toc26903][bookmark: _Toc16861]五、响应文件开启
1、时间：2026 年 10 月 28 日 15 点 00 分（北京时间）    年    月    日    点    分（北京时间）
2、地点：六安市金安区皖西路健康苑小区10幢203商铺人民路76号
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc20464][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc30285][bookmark: _Toc6439][bookmark: _Toc3084][bookmark: _Toc16244][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]七、其他事宜
[bookmark: _Toc1275][bookmark: _Toc6517][bookmark: _Toc7807][bookmark: _Toc17511][bookmark: _Toc21256][bookmark: _Toc12148]响应保证金：本项目无需提供。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名    称：六安市中医院
地    址：六安市金安区人民东路76号
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807]联系方式：0564-3597287
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]2、采购代理机构信息
名 称：六安市瑞新项目管理有限公司
地　址：六安市皖西路健康苑小区10幢203商铺
联系方式：0564-5380929
3、项目联系方式
项目联系人：李工
电　   话：0564-5380929

2026年    10月    9日


[bookmark: _Toc20689]一、供应商须知
[bookmark: _Toc27298]（一）须知前附表
	[bookmark: _Toc438107743][bookmark: _Toc216158627][bookmark: _Toc363199267]序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	六安市中医院

	2
	采购代理机构
	名称：六安市瑞新项目管理有限公司
地址：六安市皖西路健康苑小区10幢203商铺无

	3
	磋商有效期
	响应文件提交截止日后30天

	4
	项目类型
	服务类

	5
	项目名称
	六安市中医院能源审计评估服务项目六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目

	6
	项目编号
	LASZYY-WLGLB2026069LARX-20260907

	7
	付款方式
	按被检测设备名称的数量与试验内容来据实结算。签订合同后，供应商在服务期内完成合同内全部服务内容并提供采购人认可的试验检测报告、试验检测问题分析解决报告和结算报审单供采购人审计部门审核，由供应商按审核结算价款开具发票，采购人在收到发票后3个月内一次性支付当年次检测服务费(无息)。
项目完成并出具采购人认可的成果报告后一次性付清（无息）。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	8
	服务期
	一年，服务期满前经采购人考核合格的可续签下一年合同，每次续签一年，最多续签两次，考核不合格不再续签。在当年次服务期内，采购人根据实际需要来决定是否由供应商进行当年次配电房电力设备预防性试验服务，若不进行则不产生服务费用。

	9
	中标服务费
	无1、支付方：□采购人    ☑中标（成交）供应商
2、收费标准：中标服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）分段设置并由代理机构收取：
（1）院内采购项目（限额标准以下，具体以中标金额为准），按原计价格〔2002〕1980 号执行，不足 3000 元的按3000元/项目收取；
（2）中标金额为 30-100 万元（含 30 万）的则按原计价格〔2002〕1980 号执行； 
由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

	10
	履约保证金
	1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价  / %的履约保证金（最高缴纳比例不得超过合同金额的2.5%）。
2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。
3、项目验收结束后将及时退还履约保证金。 

	11
	勘察及对接
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。

	12
	质疑与答疑
	供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人或采购代理机构以书面形式提出（联系方式见磋商公告）。
采购人对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。 

	13
	响应文件份数及要求
	1、 响应文件纸质版一式四份，分别为壹份正本， 叁份副本及壹份电子版响应文件（光盘或U盘，内容为纸质版正本响应文件扫描件，格式为 PDF。电子版响应文件可以单独密封提交也可与纸质版响应文件密封在一起提交）。标书封面注明“正本”、“副本”字样。
2、供应商纸质版的响应文件需胶装成册，否则响应文件无效。

	14
	响应文件的密封和标记
	1、 密封：响应文件装入密封袋内，密封袋封口处加盖供应商单位公章。
供应商未按上述要求密封的，其响应文件无效。
2、 在密封袋上注明下列内容：
供应商名称：   
项目名称：
采购人名称： 
在  年  月   日时分前不得开启

	15
	响应文件的
签署
	磋商文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。

	16
	递交响应文件注意事项
	响应文件必须在响应截止时间前现场递交，否则将被拒绝并退回给供应商。

	17
	异常低价响应审查
	参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50 %；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50 %；
3.响应报价低于采购项目最高限价 45 %的，即响应报价<采购项目最高限价× 45 %；
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
注：以上比例由采购人根据项目特点及要求自行填写。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	18
	备注
	1、供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将严肃处理。
2、评标委员会有权就采购文件内容对投标供应商进行询标。被询标供应商需根据询标内容，在规定时间内真实准确地做出答复。被询标供应商不得回答与询标无关问题，不得向评委提问。未在规定时间内对询标内容进行答复的，视为被询标供应商认同询标内容。





[bookmark: _Toc29455]（二）供应商资格
[bookmark: _Toc216158625][bookmark: _Toc363199266][bookmark: _Toc438648662]见本项目采购公告
[bookmark: _Toc21912]（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；
2、供应商基本信息；
3、供应商资格声明书
4、磋商授权书；
5、磋商响应函；
6、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
7、响应情况表；
8、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。 
[bookmark: _Toc578]（四）响应文件的提交
[bookmark: _Toc24289][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc16381][bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc26722]一、响应文件的编制
1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。
2、除非磋商文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
3、供应商响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。
4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。
5、 响应文件应按磋商文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。
6、响应文件应当对磋商文件有关采购需求、技术与服务要求、响应报价要求、磋商有效期、合同条款等实质性内容做出响应。响应文件在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
8、响应文件的制作应满足以下规定：
（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，磋商文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。
二、响应文件的递交
供应商应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并递交纸质版响应文件。未在投标截止时间前递交响应文件，其响应文件将不予接收。
[bookmark: _Toc15950][bookmark: _Toc1449]（五）磋商程序
1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。
2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。
3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。
4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。
[bookmark: _Toc22481][bookmark: _Toc8817][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc12679][bookmark: _Toc6912][bookmark: _Toc30642]5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。
6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给磋商小组。
[bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc5773]（六）评审及异常情况处理
1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。
2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；
（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
3、重新组织磋商，采购单位将通过官网新点电子交易平台进行公告。 
[bookmark: _Toc26763]（七）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投服务各环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
2、如有需要，供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到服务现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外服务费用或索赔的要求。
3、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
[bookmark: _Toc32403]（八）合同的签订
1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起1个月。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
3、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的，视情况纳入六安市中医院负面清单。
依据：
（1）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》
第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；……
（2）参照《中华人民共和国政府采购法》
第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……
（3）参照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单……
（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……
[bookmark: _Toc2977]4、合同终止：成交供应商在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前三个月向采购人提出书面申请，经采购人书面同意后方可终止合同。 因成交供应商不能保证工作质量或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，由成交供应商承担全部责任。
（九）澄清及变更
磋商文件如有澄清及变更，将以公告的形式在新点电子交易平台发布，请供应商及时关注。
[bookmark: _Toc23924]（十）验收
1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。
2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
[bookmark: _Toc2487]（十一）质疑
1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向六安市中医院物流管理部及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。
3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：
4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6 针对某一采购程序环节提出质疑后，再次针对该环节提出质疑的；
4.7质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
质疑人对质疑答复不满意或六安市中医院物流管理部及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市中医院投诉办提起投诉。
[bookmark: _Toc216158630]7、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，视情况纳入六安市中医院负面清单。
（一）一年内三次以上投诉均查无实据的；
(二)捏造事实；
（三）提供虚假材料；
（四）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。





[bookmark: _Toc14756]二、采购合同
[bookmark: _Toc363199273]


采购合同参考范本
（服务类）




第一部分 合同书



项目名称：六安市中医院能源审计评估服务项目六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目
项目编号：LASZYY-WLGLB2026059LARX-20260907
甲方(采购人)：六安市中医院
乙方(成交供应商)：
签 订 地：
签订日期：      年     月     日
六安市中医院竞争性磋商文件

 (
— 
1
 —
)

 六安市中医院  (以下简称：甲方) 通过 六安市瑞新项目管理有限公司 组织的  竞争性磋商 方式采购活动，经 磋商小组 评定，(成交供应商名称) (以下简称：乙方)为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。
参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，依据《中华人民共和国民法典》、六安市中医院内控制度，以平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 响应文件(含澄清或者说明文件)；
1.1.4 采购文件(含澄清或者修改文件)；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 服务
1.2.1 服务名称：六安市中医院能源审计评估服务项目六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目；
1.2.2 服务内容：详见附后；
主要内容为对院本部1、2、3号楼配电房、制剂中心配电房、马店分院配电房的高低压电气设备进行预防性试验检测，具体详见本项目采购需求；
1.2.3 服务质量：符合采购人验收标准。
1.3 价款
本合同总价为：本合同总价为：￥      元 (大写：人民币        元)。
分项价格：

	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总 价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：项目完成并出具采购人认可的成果报告后一次性付清（无息）。
按被检测设备名称的数量与试验内容来据实结算。签订合同后，供应商在服务期内完成合同内全部服务内容并提供采购人认可的试验检测报告、试验检测问题分析解决报告和结算报审单供采购人审计部门审核，由供应商按审核结算价款开具发票，采购人在收到发票后3个月内一次性支付当年次检测服务费(无息)。    
1.4.2 发票开具方式：增值税发票。 
1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1 服务期限：一年，服务期满前经采购人考核合格的可续签下一年合同，每次续签一年，最多续签两次，考核不合格不再续签。在当年次服务期内，采购人根据实际需要来决定是否由供应商进行当年次配电房电力设备预防性试验服务，若不进行则不产生服务费用。
1.5.2 服务地点：六安市中医院。
1.5.3 服务方式：现场服务。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外， 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果六安市中医院投诉办在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列  1.7.2 种方式解决：
1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向  项目所在地 人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。




（签字盖章页）

	甲方（盖章）：六安市中医院

	法定代表人
或授权代表签字：

	日   期：     年    月    日

	

	乙方（盖章）：                

	法定代表人
或授权代表签字：

	日   期：     年    月    日

	




第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。
2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象， 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属， 详见合同专用条 款。
2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 结算方式和付款条件详见合同专用条款。
2.6 技术资料和保密义务
2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证
2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
2.9 合同变更
2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不 得违背采购文件确定的事项；
2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力
2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和验收
2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；
2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.17 履约保证金
2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按供应商须知前附表的约定提交不超过合同价2.5%的履约保证金；
2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
 (
— 
22
 —
)
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	1
	其他条款由成交人和采购人自行约定

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	






3、 [bookmark: _Toc32233]采购需求
4、 
一、医院概况
 医院本部占地约82.5亩，院内有1号楼、2号楼、3号楼、学生宿舍楼、放疗中心楼、污水处理站、高压氧站，总建筑面积约为21.53万平方米。开放床位2100张；目前营运使用面积约为19万平方米。
二、报价说明
报价应包含该项目所需要的人工费、材料（设备）费用、检测费、管理费、利润、风险费、税费、专家评审论证费、资料备案、售后跟踪服务等完成本项目所发生的一切费用。中标后价格不受市场波动因素影响，不予调整。报价超过最高限价做无效响应处理。
三、服务范围
能源审计期为2022-2026年五年时间，审计评估范围为医院本部。
审计能源种类为电、自来水、天燃气。
能源评估期为2026年以后十年时间，评估范围为医院本部。
四、服务内容
1、 能源消耗情况：分种类审计医院2022-2026年五年来各种能源实际消耗量、折标量、能源费用支出情况，对照国家、省市级、行业内能耗标准定额，核算分析医院能耗结构、能流平衡、能耗指标（如综合能耗、人均能耗、单位面积能耗等）、能耗变化趋势，分析是否符合当年度医院发展实际，并分析能耗变化主要原因。同时，结合医院规模及业务发展趋势，对未来十年医院能源消耗量及增减趋势进行预测。
2、用能设备情况：
（1）统计：分专业（包括但不限于供配电、给排水、中央空调、太阳能、空气能、分体空调、多联机空调等）统计全院主要用能设备，了解设备的型号、数量、容量、运行状况、控制方式、负载使用率、管道保温情况、能源利用效率、国家规定淘汰落后设备与节能产品设备使用情况等，记录下来，形成台账清单。
（2）测试和实验：开展相关测试、实验或评估（如变螺杆空调和风冷模块空调机组机组COP、照度、电机运行系统），对主要用能设备的配置情况、运行效率、能源利用效率、节能潜力进行分析。开展相关测试、实验或评估内容包含如下：
	序号
	检测设备
	检测内容
	检测标准
	使用仪器
	检测数量

	1
	空调系统
	比较额定COP与实测COP。
	《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015、《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》、GB/T18430.1-2021《房间空气调节器》GB/T 7725-2022、GB 19577-2024 《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》
	功率分析仪、数据采集系统、水流量计、温度传感器、风量测量装置、冷媒流量计。
	1号楼溴化锂中央空调燃气机组2台，过渡季节空调主机2台。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	电机运行系统
	电流、电压、有功功率
	《三相异步电动机经济运行》GB/T 12497-2006、
GB/T 18613-2020电动机能效限定值及能效等级（合规判定）
	电流表、电压表、电机能效仪、功率分析仪等
	不少于6台，具体测试数量根据需求确定。

	3
	照明系统
	照度、亮度等
	《照明测量方法》GB/T 5700-2023
	照度计、亮度计等
	不少于6处，具体测试数量根据需求确定。


3、能源计量情况：分种类对医院各种能源的计量情况和能耗统计情况进行调研，分析医院现有能源计量体系建设、计量器具配备管理、计量数据运用管理、能耗数据统计等实际情况，分析计量配置上存在的差距和问题，明确需要达到的计量网络配置目标。
4、能源管理状况： 在现场进行观察，记录设备的开启状况、控制方式、温度设置等情况。观察是否存在能源浪费的行为或问题，如长时间开启不必要的设备、设备的调节控制不当等。对医院现有能源管理机构及部门设置、节能规章制度建设及执行、节能岗位设置及职责确定、能源管理目标和方针、节能宣传教育培训工作开展等实际情况进行调研，分析能源管理的成效与问题，明确后期可以实施的能源管理具体措施和管理目标。
5、技改项目分析：核算医院五年来已经开展的节能技改项目取得的节能效果以及可以改进的方向。另外，结合医院实际情况及采购人需求，对各能源公司提供的节能技改方案的可行性、安全性、经济性进行分析研究，测算节能效果，为医院量身制定可以具体实施的节能技改项目清单，分析各技改项目实施后的节能量和投资回收期，给出合理建议。
6、能源基准和基准期：根据调研情况，确定各种类能源消耗基准值，为后期合同能源管理项目的开展提供客观的能耗基准参考值，以及其他相关数据支撑。具体包含：①1号楼中央空调的各种类能源消耗基准值及基准期；②1号楼多联机空调、分体式空调的用电能源消耗基准值及基准期；③1号楼过渡季节空调(开利螺杆机组）各种类能源消耗基准值及基准期；④1号楼各种类能源消耗基准值及基准期；⑤2号楼各种类能源消耗基准值及基准期；⑥3号楼各种类能源消耗基准值及基准期；⑦1、2、3号楼合计各种类能源消耗基准值及基准期。
7、成本核算：根据调研情况，为医院后期开展能耗成本核算提供合理化建议，为临床科室、医技科室、行政职能科室制定符合科室实际的、可操作性强的能耗成本核算方式。特别的，将医院现有空调班运营费用（包含人工、维修耗材、维保费、能源费等）核算出来，给出合同能源管理托管费用基准值及基准期。同时，对全院各科室用电用水耗能情况进行统计、监测分析，制定每月消耗限额指标，为医院节能管理作为参考。
8、出具能源审计报告和进行评估等：报告内容包括能源消耗情况、用能设备情况、能源计量情况、能源管理状况、技改项目分析、能源基准和基准期、成本核算建议、能源精细化管理建议等。配合组织有关部门及专家对能源审计报告、能源托管方案进行全面评估和确定，协助向公共机构节能主管部门和财政部门备案。本项目所出具的编制文件及其他所需相关资料应符合国家相关规范要求，并满足此项目实际需要；所涉及的编制文件修改、完善、专家评审论证、资料备案等一切工作由成交供应商负责，所有费用包含在总报价内。
9、其他要求：结合医院需求，为医院前期各能源公司提供的节能技改方案进行可行性评价；对医院能源托管或者合同能源管理项目的实施、医院后勤管理工作高质量发展等，提供专业指导意见；配合医院做好节能示范单位创建或其他荣誉申报。
五、其他要求
1、工期要求：合同签订后30个日历天内完成审计评估工作，并出具正式能源审计评估报告。
2、质量要求：《安徽省公共机构能源审计管理暂行办法》、《公共机构能源审计技术导则》（GB/T 31342-2014）、《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）、《公共机构综合能耗定额及计算方法》（DB34/T 3774-2020）、《安徽省非工业能源审计报告内容和深度要求》及相关标准要求。所有工作完成后，需提交采购人正式胶装报告，出具正式审计评估报告前，需提交电子版至采购人审核，若未达到采购人要求，采购人将不予支付任何服务费用。
3、驻场要求：供应商拟配备项目团队需深入医院各部位进行现场调研，驻场调研人员不少于3人，驻场调研时间不少于10个工作日（医院不提供驻场调研期间食宿）。
4、供应商应本着客观实际的原则开展能源审计评估服务，为医院的节能降耗提供合理化建议，不得与其他软硬件生产商有利益输送关系，损害医院利益。
六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目采购需求
一、项目概况
为提高我院供电安全稳定性，拟采购一家有资质单位，对我院本部1、2、3号楼配电房、制剂中心配电房、马店分院配电房的高低压电气设备进行预防性试验检测（马店分院单独签订合同），具体检测内容包含高压柜真空断路器试验、变压器试验、避雷器试验、母线试验、微机保护装置试验，高压电缆试验，还包含配电房直流屏试验、配电房接地试验，具体详见清单，每年检测完成后，提供试验检测报告及试验检测问题分析解决报告，满足采购人要求。
二、报价要求
按清单项报价，不得超过单价控制价，否则投标无效。报价应含检测试验费、设备费、材料费、人工费、资料费、交通费、利润、税费等一切相关费用。
三、试验项目清单
	一、六安市中医院1号楼配电房（1个高低压配电房，2012年8月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	2 
	台
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1250kVA
	2 
	台
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	16
	台
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	6 
	根
	引自3号楼高压配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共4根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1 
	项
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等。

	二、六安市中医院2号楼配电房（1个高低压配电房，2020年6月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	1
	台
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1000kVA
	2
	台
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	8
	台
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验；1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	5
	根
	引自3号楼高压配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共3根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	三、六安市中医院3号楼配电房设备（1个高压配电房，2个低压配电房，2023年11月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	2 
	台
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1250kVA
	2 
	台
	

	3 
	干式变压器
	500kVA
	2 
	台
	

	4 
	高压开关柜
	10kV
	21
	台
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	5 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	6 
	根
	高压柜至变压器电缆共6根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	6 
	接地装置试验
	1个高压配电房，2个低压配电房分别系统性检查、检测
	1 
	项
	①检查每一个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	7
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	四、六安市中医院放疗中心楼配电房（1个低压配电房，2012年8月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	500kVA
	1
	台
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	4
	根
	引自1号楼配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共2根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	3 
	接地装置试验
	1个低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	4
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	五、六安市中医院中药制剂中心配电房（1个高低压配电房，2024年10月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1250kVA
	2
	台
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	高压开关柜
	10kV
	5
	台
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	3 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	2
	根
	配电房内部高压柜至变压器共2根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	4 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	5
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	六、六安市中医院马店分院（1个高低压配电房，2021年6月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	3
	台
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	800kVA
	1
	台
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	16
	台
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	4
	根
	配电房内部高压柜至变压器共4根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	注：                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.计量柜、电网高压入户电缆不再检测围；                                                                                                                         2.预防性试验 ：每年对配电房设备进行一次预防性试验 ，并出具试验报告 。


四、试验服务要求
1、试验检测依据包含DL/T 596—2021《电力设备预防性试验规程》及DL/T 584—2017 3kv～110kv《电网继电保护装置运行整定规程》、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016、《国家电网公司电力安全工作规程》、设备制造厂提供的技术说明书和试验要求、其他相关行业标准关于对配电房高低压电气设备进行试验检测的规定等。
2、持证上岗。试验检测人员须经专业培训并取得从事相关作业工种所须的特种作业证，包含高压电工证、电气试验操作证、电力电缆作业证、继电保护作业证。
3、各供应商在投标前，建议前往本项目配电房进行勘察，一旦中标后签订合同时和履约过程中，不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加合同价款或者索赔的要求。
4、试验检测所使用设备经法定计量机构校准/检定，在有效期内，提供设备校验证明材料。
5、试验检测开始前，结合项目现场，按采购人计划停电或部分停电时间制定科学有效的且详细的试验检测方案。试验检测依据标准、试验检测步骤、试验检测内容、试验检测工期、风险辨识、风险管控措施、应急处置措施等。
6、试验检测开始前，供应商试验负责人组织试验人员熟悉配电房内设备情况及设备二次接线图纸，熟悉实验内容及注意事项，严格执行试验标准；实验器材摆放整齐，保持环境卫生；最迟试验检测开始前三天，准备好所需试验材料、设备，并检查是否安全合格并高低压设备专业维修人员到场。
7、试验检测时，严格执行两票三制，停电、验电、接地、挂牌、监护到位。作业前安全交底，现场设立警戒区，配合合格且在有效期的绝缘手套、绝缘靴、验电笔等进行操作。
8、试验检测时，试验数据实时记录、双人复核，严禁伪造数据。接受采购人咨询，并协助采购人评估其检测项目是否符合相关要求。试验原始记录、报告、仪器校准证书、人员证件复印件，归档备查。
9、试验检测过程中，供应商在检测过程中应遵守国家及当地政府的有关安全、文明作业法规、 制度和规定，作好安全防护措施，确保作业人员和其他人员的安全。在检测过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。因供应商检测试验方法不正确，操作不规范造成设备损坏，供应商负责免费维修或更换。
10、试验检测所有工作完成后，10个工作日内出具正式试验检测报告和问题分析解决报告，数据合规、结论明确。出具正式胶装报告前，需提交电子版至采购人审核，若未达到采购人要求，采购人将不予支付任何服务费用。
五、考核办法
供应商须无条件接受采购考核管理。试验检测所有工作完成后，对供应商进行考核，考核结果与服务费挂钩。同时，将考核结果作为年度续签合同的依据。考核总分100分，80分为及格分，90分以下(不含90分)每低1分扣罚300元;85分以下(不含85分)每低1分扣罚500元，并累加90分以下所扣罚款，相应罚款从服务费内扣除。考核不及格必须限时整改到位，如仍不整改到位的，采购人将终止合同并追究成交供应商相关违约责任。考核表如下:
六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目考核表
	被考核人
	
	考核周期
	
	

	考核项目
	考核内容
	分值
	评分标准
	得分

	试验方案与前期准备(15分)
	1.是否结合项目现场,按采购人计划停电时间制定科学有效的试验检测方案。方案须包含:人员安排、人员资格证书情况、试验检测依据标准、试验检测步骤、试验检测内容、试验检测工期、风险辨识、风险管控措施、应急处置措施等。
	10
	方案完整、可操作且按时提交得10分;方案每缺一项内容扣2分;未提供方案不得分。
	

	
	2.试验检测开始前三天,是否准备好所需试验材料、设备,并检查是否安全合格,高低压设备专业维修人员是否到场。
	5
	全部落实得5分;每缺一项扣1分。
	

	人员资质与培训(10分)
	1.试验检测人员是否经专业培训并取得高压电工证、电力试验特种设备作业证等检测试验相关证件,且证书在有效期内。
	5
	全部持证得5分;每发现1人无证或证书过期扣2分,扣完为止。
	

	
	2.试验负责人是否在试验开始前组织试验人员熟悉配电房内设备情况及设备二次接线图纸,熟悉试验内容及注意事项。
	5
	全部落实得5分;未组织培训或培训不到位扣2-3分。
	

	试验过程与安全管理(35分)
	1.试验检测开始前,是否进行班前技术交底与安全操作教育。
	5
	全部完成得5分;未完成不得分。
	

	
	2.试验检测时,是否严格执行两票三制(工作票、操作票;交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制),停电、验电、接地、挂牌、监护是否到位。
	8
	全部执行得8分;每缺一项或执行不到位扣2分。
	

	
	3.作业前是否进行安全交底,现场是否设立警戒区,绝缘手套、绝缘靴、验电笔等安全工器具是否合格且在有效期内。
	6
	全部合格得6分;每缺一项或一项不合格扣1分。
	

	
	4.试验检测时,试验数据是否实时记录、双人复核,有无伪造数据行为。
	6
	记录完整、复核到位得6分;记录不全扣2分;发现伪造数据本项不得分。
	

	
	5.试验检测过程中是否发生安全事故或设备损坏事件。
	10
	未发生得10分;发生一般安全事故或设备轻微损坏扣6分;发生重大安全事故或重大设备损坏得0分。
	

	试验质量与报告交付(25分)
	1.是否按试验项目清单完成全部试验项目(变压器试验、高压开关柜试验、电缆试验、接地装置试验、直流屏试验等),无漏项、缺项。
	8
	全部覆盖得8分;每漏一项扣2分,扣完为止。
	

	
	2.试验依据是否符合DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》《国家电网公司电力安全工作规程》等相关标准。
	5
	全部合规得5分;发现不符合项每项扣1分。
	

	
	3.是否在试验检测所有工作完成后10个工作日内出具正式试验检测报告,报告数据合规、结论明确。
	6
	按时提交且质量合格得6分;延迟1-3天扣2分,延迟3天以上不得分;报告质量不合格扣3分。
	

	
	4.是否提交电子版报告供采购人审核,审核通过后出具正式胶装报告,并提交试验原始记录、仪器校准证书、人员证件复印件等归档备查。
	6
	全部满足得6分;未提交电子版或未胶装扣2分;审核未通过仍出具报告不得分;归档资料每缺一项扣1分。
	

	服务配合与合同履约(15分)
	1.试验检测过程中是否接受采购人咨询,并协助采购人评估检测项目是否符合相关要求。
	5
	积极协助得5分;态度消极或拒绝协助不得分。
	

	
	2.试验检测过程中是否遵守国家及当地政府有关安全、文明作业法规和制度,试验器材摆放整齐,保持环境卫生,试验完成后恢复现场、设备归位。
	5
	全部做到得5分;每项违规或不到位扣1-2分。
	

	
	3.是否无条件接受采购人考理,对整改要求及时响应、整改到位。
	5
	及时响应并整改到位得5分;未整改或整改不到位扣3分。
	

	得        分
	  


	考核人意见
	         
              
                日期：                

	被考核人意见
	               

                日期：

	科室负责人意见
	                


                日期：

	分管院长意见
	                 
             
                 日期：

	备注：
1.试验检测所有工作完成后，对供应商进行考核，考核结果与服务费挂钩。同时，将考核结果作为年度续签合同的依据。考核总分100分，80分为及格分，90分以下(不含90分)每低1分扣罚300元;85分以下(不含85分)每低1分扣罚500元，并累加90分以下所扣罚款，相应罚款从服务费内扣除。
2.考核不及格必须限时整改到位;连续2次考核不及格，将对成交供应商进行约谈;如仍不整改到位的，采购人将终止合同并追究成交供应商相关违约责任。





四、评审方法和标准
（一）资格及实质性响应审查
磋商小组对供应商的资格进行审查，磋商小组对响应文件进行符合性审查及报价评审。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商不符合采购文件要求，审查不通过。

	审查内容
	审查标准

	（一）资格审查

	资格审查
	营业执照
	未提供营业执照

	
	资格条件
	不符合磋商文件要求

	
	信用要求
	不符合磋商文件要求
注 ： 
1.信用记录查询渠道： 
(1)被人民法院列入失信被执行人名单的(以 
www.creditchina.gov.cn 查询为准) 
(2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的 ( 以 www.creditchina.gov.cn 查询为准) 
(3)被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的 (以 www.ccgp.gov.cn/查询为准) 
(4)被 市 场 监 督 管 理 部 门 列 入 严 重 违 法 失 信 名 单 的 ( 以 www.gsxt.gov.cn 查询为准) 
(5)被六安市中医院纳入采购负面清单，且仍处于清单所明确的限制期限内。
2.供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 
3.信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 
4.在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

	
	其他
	供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形

	（二）符合性审查

	符合性审查
	技术响应情况
	符合磋商文件采购需求中实质性响应技术参数要求

	
	商务响应情况
	符合磋商文件中付款方式、服务期限等实质性响应要求

	（三）报价评审

	报价评审
	报价响应情况
	1. 未按采购文件规定进行二轮报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，按无效响应处理；
2. 超出项目预算金额或最高限价的，按无效响应处理；
3. 报价触发异常低价响应审查，经磋商小组质询，供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。


（二）综合评审
由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。
1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重 30 %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×   30 %×100。
注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。
具体评分细则如下具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术标分
（ 70 分）
	综合实力
	1.供应商入选政府部门公布的公共机构能源审计服务机构名单的，得5分，没有不得分。
2.供应商入选政府部门公布的节能减煤降碳诊断服务机构名单的，得4分，没有不得分。
注：供应商须提供相关证明材料复印件或影印件并加盖公章，包括但不限于网页截图、文件、公告等。
	0-9

	
	项目业绩
	供应商具有公共机构能源审计项目业绩，每提供一份得5分。最多得15分。
注： （1）提供项目合同清晰扫描件。 
（2） 若一份合同中有多个服务对象，仅算一份业绩。
（3） 同一服务对象不同时期的合同，仅算一份业绩。
	0-15

	
	项目团队
	供应商拟为本项目配备的专业技术团队，人员须为自有员工。
（1）项目专业技术团队，人员配备5名以上，得4分；人员配备5名，得3分；配备4名，得2分；配备3名，得1分；3人以下不得分。
（2）项目团队拟配人员中，项目负责人须具有能源、暖通、电力、给排水、机电、环 境、审计、造价类等专业技术职称，正高级工程师职称得3分，高级工程师职称得2分，工程师职称得1分，没有不得分。
（3）项目团队拟配人员中，团队成员具有能源、暖通、电力、给排水、机电、环境、审计、造价类等专业技术职称，每提供一个高级工程师职称得2分，每提供一个工程师职称得1分，满分4分。
注：（1）供应商须承诺，拟派项目团队人员服务于本项目，未经采购人允许，不得更换。
（2）供应商须提供项目团队所有人员的学历证书、职称证书、及近3个月的社保缴纳证明复印件或影印件并加盖公章。
	0-11

	
	仪器配备
	供应商提供下述检测仪器设备（名称可不同，具有相同检测作用即可），每提供一件得1分，最高得15分，不提供不得分；
（1）温湿+度计；（2）超声波流量计；（3）变压器综合测试仪；（4）寻管仪；（5）电能质量分析仪；（6）风速仪；（7）照度计；（8）功率分析仪；（9）声级计；（10）CO分析仪；（11）烟气分析仪；（12）电机能效仪；（13）测漏仪；（14）热流计；（15）炉温测试仪。
注：响应文件中须提供仪器设备清单、照片影印件、采购发票或合同等证明，并加盖公章。
	0-15

	
	整体实施方案
	对供应商针对本项目编制的整体实施方案进行综合评分。
①内容完整、工作依据全面、思路清晰、有针对性、可行性强，可操作性强，得5分；
②内容较为完整且思路较为清晰、可行性较强，得3分； 
③内容满足项目要求，思路可行性有待完善的，得1分；
④未提供，不得分。
	0-5

	
	服务进度计划
	对供应商针对本项目编制的服务进度计划进行综合评分。
①计划详细、科学合理、措施得力、可操作性强，得5分； 
②计划较详细、合理性一般、可操作性一般，得3分；
③计划一般、有缺项，得1分；
④未提供，不得分。
	0-5

	
	重点难点分析
	对供应商针对本项目编制的重点难点分析进行综合评分。
①分析透彻、深入细致的，5分；
②分析较深、基本符合项目要求的，得3分；
③分析有待提高、有待改善的，得1分；
④未提供，不得分。
	0-5

	
	服务保证措施
	对供应商针对本项目编制的服务保证措施进行综合评分。
①服务体系科学合理、服务措施针对性强、可操作性强、对服务质量保障作用强的，得5分；
②服务体系比较科学合理、服务措施有一定针对性、可操作性较强、基本能够保证服务质量的，得3分；
③服务体系不够科学合理、服务措施有针对性不强、可操作性较弱、无法保证服务质量的，得1分；
④未提供，不得分。
	0-5

	价格分
（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且经评审合理报价最低的价格作 为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公 式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）：
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价） ×30%× 100



：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术标分
（ 70 分）
	体系认证
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，每提供一个得 5分，满分 15 分，响应文件中提供有效的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书查询截图，否则不得分。
	0-15

	
	类似业绩
	供应商具有与本项目类似的业绩（类似项目是指：高低压变配电设备预防性试验相关项目）,每提供一个业绩得 5 分，满分 15分。
注：响应文件中提供完整、清晰的合同复印件，否则不得分。
	0-15

	
	项目负责人及团队成员配备
	1.供应商拟派的项目负责人具有电气类或机电工程类中级及以上职称的，得 4分，没有不得分。
2.供应商拟派的项目团队（不含项目负责人）每配备一名人员有高压电工证得3分，共3分；每配备一名人员有电气试验操作证得3分，共3分；每配备一名人员有电力电缆作业证得3分，共3分；每配备一名人员有继电保护作业证，得3分，共3分。每一名人员最多得6分。本项满分12分，没有不得分。
注：（1）响应文件中提供拟派人员配备名单，格式自拟
（2） 响应文件中提供拟派人员证书复印件
（3） 响应文件中须提供近半年内连续3个月为其缴纳社保的证明材料扫描件。
（4） 高压电工证、电气试验操作证、电力电缆作业证、继电保护作业证须是由应急管理部门颁发的有效期内证件。
	0-16

	
	现场调研方案
	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的现场调研方案进行综合评分，至少包含下列内容：
①项目设备现状分析
②设备运行情况分析
③主要故障判断和特点分析
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	检测试验方案
	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的检测试验方案进行综合评分，至少包含下列内容：
①服务实施计划（试验检测依据、试验检测步骤、试验检测内容、试验检测工期等）
②检测试验设备、工器具等。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	人员配置方案
	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的人员配置方案进行综合评分，至少包含下列内容：
①项目组织机构设置方案
②检测团队人员的配备计划（项目负责人、技术负责人（可以为检测团队中技术能力强者）、检测试验人员）
③岗位分工及责任制度
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 4 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 2分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-4

	
	服务保障措施
	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的服务保障措施进行综合评分，至少包含下列内容：
①服务实施质量保证措施（检测内容避免遗漏、检测正确等）
②作业过程中人员、设备保护措施
③资料记录管理办法
④检测报告及分析报告的编写、校核、审批等
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 4 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	应急服务方案
	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的应急服务方案进行综合评分，至少包含下列内容：
①风险辨识、风险管控措施、应急处置措施等。
②处理故障的响应时间
③应急人员组织体系
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	价格分
（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）：
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）× 30 ％×100


2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。
3、得分汇总
（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。
[bookmark: _Toc31228]（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。 
[bookmark: _Toc14458][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc30900]
五、响应文件格式

[bookmark: _Toc22685][bookmark: _Toc4448]　　　　　　　　　项目

响

应

文

件

第   包

供应商：
[bookmark: _Toc4670][bookmark: _Toc5792]年  月  日
[bookmark: _Toc20663][bookmark: _Toc5939][bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc15976][bookmark: _Toc27496]

响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	供应商资格声明书
	

	四
	磋商授权书
	

	五
	磋商响应函
	

	六
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	七
	响应情况表
	

	八
	[bookmark: _Toc2089][bookmark: _Toc21840][bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc12216][bookmark: _Toc19445][bookmark: _Toc17685][bookmark: _Toc6106]磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	...
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



供应商盖章：
日  期：   年   月   日



附件一
报价单
	六安市中医院配电房电力设备预防性试验服务项目报价单

	一、六安市中医院1号楼配电房（1个高低压配电房，2012年8月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	2 
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1250kVA
	2 
	台
	
	
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
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台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	6 
	根
	
	
	引自3号楼高压配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共4根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1 
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等。

	小计 （元）：
	

	二、六安市中医院2号楼配电房（1个高低压配电房，2020年6月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	1
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1000kVA
	2
	台
	
	
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	8
	












台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验；1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	5
	根
	
	
	引自3号楼高压配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共3根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计 （元）：
	

	三、六安市中医院3号楼配电房设备（1个高压配电房，2个低压配电房，2023年11月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	2 
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	1250kVA
	2 
	台
	
	
	

	3 
	干式变压器
	500kVA
	2 
	台
	
	
	

	4 
	高压开关柜
	10kV
	21
	















台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	5 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	6 
	根
	
	
	高压柜至变压器电缆共6根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	6 
	接地装置试验
	1个高压配电房，2个低压配电房分别系统性检查、检测
	1 
	项
	
	
	①检查每一个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	7
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计 （元）：
	

	四、六安市中医院放疗中心楼配电房（1个低压配电房，2012年8月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	500kVA
	1
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	4
	根
	
	
	引自1号楼配电房高压电源进线电缆2根，配电房内部高压柜至变压器共2根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	3 
	接地装置试验
	1个低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	4
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计 （元）：
	

	五、六安市中医院中药制剂中心配电房（1个高低压配电房，2024年10月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1250kVA
	2
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	高压开关柜
	10kV
	5
	台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	3 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	2
	根
	
	
	配电房内部高压柜至变压器共2根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	4 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	5
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计（元） ：
	

	六、六安市中医院马店分院（1个高低压配电房，2021年6月投入使用）

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	试验内容（包含但不限于如下）

	1 
	干式变压器
	1600kVA
	3
	台
	
	
	①绕组绝缘电阻；②绕组直流电阻；③交流耐压试验；
④穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;⑤变压器绕组电压比；⑥测温装置及其二次回路试验；⑦冷却装置及其二次回路检查试验。

	2 
	干式变压器
	800kVA
	1
	台
	
	
	

	3 
	高压开关柜
	10kV
	16
	台
	
	
	①真空断路器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压试验；3. 辅助回路和控制回路交流耐压试验；4.导电回路电阻；5.分、合闸线圈直流电阻测试；6.开关特性测试；7.操作机构分合闸电压测试；8.过电流保护试验。                              ②电压互感器试验：1.绝缘电阻；2.交流耐压；3.变比试验。③避雷器试验：1.绝缘电阻；2.直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试；3.运行电压下的交流泄露电流测试；4.底座绝缘电阻；5.检查放电计数器动作情况。
④微机保护装置试验：1.装置内、外部检查；2.绝缘检验
3.上电检查；4、逆变电源检查；5.开关量输入回路检查；6.输出信号检查；7.定值校验；8.整组校验；9.保护专用光纤接口装置检验。 ⑤母线试验：1.绝缘电阻测试；2.交流耐压检测。⑥隔离开关试验：1.测量绝缘电阻；2.交流耐压试验；3.测量导电回路电阻；4.测量最低动作电压；5.检查操动机构的动作情况。

	4 
	高压开关柜（进出线电缆）
	10kV
	4
	根
	
	
	配电房内部高压柜至变压器共4根。①电缆外护套屏蔽层与主绝缘电阻测量；②直流耐压及泄漏电流测量。

	5 
	接地装置试验
	1个高低压配电房的系统性检查、检测检查、检测
	1
	项
	
	
	①检查整个配电房有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，导通测试；②测量有效接地系统接地网的接地电阻。

	6
	直流屏
	电池、模块、控制器等
	1
	套
	
	
	①电池放电性能，②主电、整流模块检测，③直流电源系统检测，④回路电阻等

	小计 （元）：
	

	合计报价金额（元） ：
	  一+二+三+四+五+六
	



供应商盖章：
日  期：   年   月   日

[bookmark: _Toc2007][bookmark: _Toc16998]
注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。



[bookmark: _Toc7510]
附件二
[bookmark: _Toc30073][bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc10648][bookmark: _Toc3262][bookmark: _Toc13746][bookmark: _Toc17280]供应商基本信息
（包括但不限于营业执照复印件等）
[bookmark: _Toc12020][bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc11062]附件三
[bookmark: _Toc10696][bookmark: _Toc30135][bookmark: _Toc967][bookmark: _Toc32222][bookmark: _Toc28395][bookmark: _Toc13141]供应商资格声明书
致：           （采购人）
在参与本次项目磋商中，我单位承诺满足下列条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：             
           日期：








附件四

磋商授权书

致：_________________（采购人）
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。

法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         

代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：                          
      备注：附法定代表人和授权委托人的身份证复印件。
                                        
供应商盖章：
日   期：
[bookmark: _Toc23589][bookmark: _Toc17226][bookmark: _Toc7162]
附件五
[bookmark: _Toc29263][bookmark: _Toc6278][bookmark: _Toc12360][bookmark: _Toc29759][bookmark: _Toc28665][bookmark: _Toc417045478]磋商响应函
致：____________（采购人）
1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。
2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。
4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。





供应商盖章：
日   期：
[bookmark: _Toc14826][bookmark: _Toc21593][bookmark: _Toc30354]
附件六
[bookmark: _Toc10256][bookmark: _Toc26949][bookmark: _Toc26881]
[bookmark: _Hlk77793942]无重大违法记录声明函
[bookmark: _Hlk77793969]本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：
日    期：


无不良信用记录承诺函
[bookmark: _Hlk77794010]本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、公司被六安市中医院纳入采购负面清单，且仍处于清单所明确的限制期限内。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

供应商盖章：
[bookmark: _Toc21012][bookmark: _Toc363199274]日    期：
[bookmark: _Toc18709][bookmark: _Toc20743]
附件七
	[bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc4180][bookmark: _Toc25238][bookmark: _Toc18402]响应情况表按磋商文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	磋商文件采购需求中标★技术要求
	
	

	
	
	磋商文件采购需求中其他内容
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	服务期响应
	
	
	

	4
	其他
	磋商文件约定的其他要求
	
	


[bookmark: _Toc471299110]

供应商盖章：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc3980]
[bookmark: _Toc22695]注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。

[bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc2238][bookmark: _Toc29573]附件八
[bookmark: _Toc28850]
磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料


[bookmark: _Toc484452030]六安市中医院能源审计评估配电房电力设备预防性试验服务采购项目
[bookmark: _Toc484452031]竞争性磋商（  ）轮报价表

致：六安市中医院  (采购人)
1、 我方最终报价为          元，各分项报价按照第一次报价同比例调整。如果我方有幸成为成交供应商，上述费用为所委托项目范围内全部内容。
2、其他部分与响应文件内容一致。

供应商：                         （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
                   
                           日   期：       年     月    日

（注：各供应商单独备足空白“（  ）轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，现场手持用于后续报价）。
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