六安市中医院负一楼

学员训练中心改造工程

**具体施工内容：**

1、施工地点：综合病房大楼负一楼人防

2、施工方案：

1）采用80mm厚岩棉板按图纸尺寸，根据现场情况，布置隔断，高度3.7m；屋内吊顶为80\*50\*0.8木纹铝方通吊顶（配套方通龙骨），吊顶高度距地3m；地面为2mm厚塑料PVC地板革（阻燃B1级）。

2）图纸上单开门采用M1221钢制乙级防火门，双开门采用M1521钢制乙级防火门，更衣室内门采用普通铝合金玻璃门，电动移门采用普通移门替代。