**附件：拟购六安市中医院云服务器项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及**最低报价**：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息管理部☑、总务科□及其他□ 】： LASZYYXXK@163.com ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（**未标注则默认为响应初步参数**），**建议修改指标须提供相应证明材料**（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，**无证明材料则可不予采纳**；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。**

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标**【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)**要求供应商在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门**（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）**出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

**第一部分：拟购项目初步参数结构**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目初步参数拟设置情况 | | | | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |
| 1 | 基本要求 | 1.本次项目租赁3台云服务器，按年付费。硬件配置：CPU≥16核，内存≥32G，硬盘≥2TB；  2.操作系统：配备正版windows server 2014以上版本；支持银河麒麟、阿里龙蜥和华为openEuler等国产操作系统；  3.租赁的3台云服务器需与医院内网通过一条数据专线互通，配置数据专线带宽≥100M；  4.3台云服务器配置共享的公网业务出口，带固定（公网）IP 1个，互联网入口带宽≥100M；  5.云服务器需配备杀毒软件等基本的安全防护，物理运行环境需满足国家信息安全等级保护三级要求；  6.配备SSL通配符证书，需要提供全套域名服务，包含相关备案、互联网独立IP地址服务等，若二级域名不够需要能支持扩展。 |  |  |  |  |
| 2 | 实施及售后服务要求 | 1.每周进行云服务器网络安全巡检，每月提供相关巡检报告，若有云服务器信息安全事件发生，需立即通知院方并协同院方及时解决问题。  2.合同签订之日起15天内完成云服务器部署。  3.投标人需提供近3年内国内医院用户合同三家，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

备注：响应情况填写“响应”或“不响应”；如“不响应”可以填写“建议修改指标”及”备注”